{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C / RQ-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB / RQ71B8V3B","FUQ100CVEB / RQ100B8V3B"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","kW","7.1 (3)","10 (3)"]
["Nimellinen tehokkuus","EER","","","2.63","2.61"]
["","Annual energy consumption","","kWh","1,350","1,915"]
["","COP","","","3.16","3.13"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","D","D"]
["","","Lämmitys","","D","D"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","8.0 (4)","11.20 (4)"]
["Huomautukset","","","","(1) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin).","(1) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin)."]
["","","","","(2) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa).","(2) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa)."]
["","","","","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0 m","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0 m"]
["","","","","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 7,5 m; korkeusero: 0m"]
["","","","","(5) - Standardien EN/IEC 61000-3-11 ja EN/IEC 61000-3-12 mukaisesti voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain Zsys <= Zmax ja vastaavasti Ssc ≥ minimi Ssc .","(5) - Standardien EN/IEC 61000-3-11 ja EN/IEC 61000-3-12 mukaisesti voi olla tarpeen varmistaa jakeluverkoston operaattorilta, että laitteisto on kytketty vain Zsys <= Zmax ja vastaavasti Ssc ≥ minimi Ssc ."]
["","","","","(6) - Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat jännitteen muuttamista sekä jännitteen vaihteluita ja värinää varten julkisissa matalan jännitteen syöttöjärjestelmissä laitteistolle, jonka luokitus on ≤ 75A.","(6) - Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat jännitteen muuttamista sekä jännitteen vaihteluita ja värinää varten julkisissa matalan jännitteen syöttöjärjestelmissä laitteistolle, jonka luokitus on ≤ 75A."]
["","","","","(7) - Järjestelmän impedanssi","(7) - Järjestelmän impedanssi"]
["","","","","(8) - Laitteisto on EN/IEC 61000-3-12:n mukainen: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti","(8) - Laitteisto on EN/IEC 61000-3-12:n mukainen: Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, jossa määritellään rajat harmoniselle virralle, jonka tuottavat julkiseen matalan jännitteen järjestelmään kytketyt laitteet, joiden syöttövirta > 16 A ja ≤ 75 A vaihetta kohti"]
["","","","","(9) - oikosulkutehoa","(9) - oikosulkutehoa"]
["","","","","(10) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(10) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla"]