{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVQ71CVEB","FVQ100CVEB","FVQ125CVEB","FVQ140CVEB"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","Suuri","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nimell.","dBA","41","47","48","51"]
["","","Pieni","dBA","38","44","46","48"]
["","Jäähdytys","Pieni","dBA","38","44","46","48"]
["","","Suuri","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nimell.","dBA","41","47","48","51"]
["Vakiovarusteet","Käyttöopas","","","Käyttöopas","Käyttöopas","Käyttöopas","Käyttöopas"]
["","Asennusohje","","","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje","Asennusohje"]
["","Asennuskiinnike","","","Asennuskiinnike","Asennuskiinnike","Asennuskiinnike","Asennuskiinnike"]
["","Reiän suojakumi","","","Reiän suojakumi","Reiän suojakumi","Reiän suojakumi","Reiän suojakumi"]
["","Holkki","","","Holkki","Holkki","Holkki","Holkki"]
["","Asennuseriste","","","Asennuseriste","Asennuseriste","Asennuseriste","Asennuseriste"]
["","Suojus","","","Suojus","Suojus","Suojus","Suojus"]
["","Siteet","","","Siteet","Siteet","Siteet","Siteet"]
["","Ruuvit","","","Ruuvit","Ruuvit","Ruuvit","Ruuvit"]
["","Asennuskuvio","","","Asennuskuvio","Asennuskuvio","Asennuskuvio","Asennuskuvio"]
["","Kasteenkestävä materiaali","","","Kasteenkestävä materiaali","Kasteenkestävä materiaali","Kasteenkestävä materiaali","Kasteenkestävä materiaali"]
["","Kaukosäätimen johdotus","","","Kaukosäätimen johdotus","Kaukosäätimen johdotus","Kaukosäätimen johdotus","Kaukosäätimen johdotus"]
["Ohjausjärjestelmät","Langallinen kaukosäädin","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Putkiliitännät","Neste","Ulkohalkaisija","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Kaasu","Ulkohalkaisija","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Ottoteho","Jäähdytys","Nimell.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["","Lämmitys","Nimell.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","dBA","55","62","63","65"]
["","Lämmitys","","dBA","55","62","63","65"]
["Mitat","Yksikkö","Leveys","mm","600","600","600","600"]
["","","Syvyys","mm","270","350","350","350"]
["","","Korkeus","mm","1,850","1,850","1,850","1,850"]
["Kotelo","Väri","","","Raikas valkoinen","Raikas valkoinen","Raikas valkoinen","Raikas valkoinen"]
["Paino","Yksikkö","","kg","39","47","47","47"]
["Power supply","Vaihe","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Taajuus","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Jännite","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]