{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-A / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM25A2V1B / RXM25R5V1B9","FVXM25A3V1B / RXM25R5V1B9","FVXM35A2V1B / RXM35R5V1B9","FVXM35A3V1B / RXM35R5V1B9"]
["Jäähdytysteho","Min.","","kW","1.30","","1.40","1.40"]
["","Maks.","","kW","3.50","","4.00","4.00"]
["","Nimell.","","kW","2.40","","3.40","3.40"]
["Nimellinen tehokkuus","Vuotuinen energiankulutus","","kWh","268","","424","424"]
["","EER","","","4.47","","4.01","4.01"]
["","COP","","","4.55","","3.90","3.90"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","","A","A"]
["","","Lämmitys","","A","","A","A"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","3.40","","4.50","4.50"]
["","Min.","","kW","1.30","","1.40","1.40"]
["","Maks.","","kW","4.70","","5.80","5.80"]
["Huomautukset","","","","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m.","(1) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m.","(2) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m."]
["","","","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(3) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta"]
["","","","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]
["Jäähdytysteho","Min.","","kW","","1.30"]
["","Nimell.","","kW","","2.40"]
["","Maks.","","kW","","3.50"]
["Lämmitysteho","Min.","","kW","","1.30"]
["","Nimell.","","kW","","3.40"]
["","Maks.","","kW","","4.70"]
["Nimellinen tehokkuus","EER","","","","4.47"]
["","COP","","","","4.55"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh","","268"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","","A"]
["","","Lämmitys","","","A"]
["Tilan jäähdytys","Energiatehokkuusluokka","","","","A+++"]
["","Teho","Pdesign","kW","","2.40"]
["","SEER","","","","8.55"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","","98"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Energiatehokkuusluokka","","","","A++"]
["","Teho","Pdesign","kW","","2.30"]
["","SCOP/A","","","","4.65"]
["","Pdh Lämmitysteho -10°:ssa","","kW","","2.03"]
["","Vuotuinen energiankulutus","","kWh/a","","693"]