{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXS-F / RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXS25FV1B / RXS25K2V1B","FVXS25FV1B / RXS25K3V1B","FVXS35FV1B / RXS35K2V1B","FVXS50FV1B / RXS50K2V1B"]
["Jäähdytysteho","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4"]
["","Maks.","","kW","3.0","3.0","3.8","5.6"]
["","Nimell.","","kW","2.5 (3)","2.5 (2)","3.5 (2)","5.0 (2)"]
["Putkistoliitännät","Neste","Ulkohalkaisija","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Kaasu","Ulkohalkaisija","mm","9.5","9.5","9.5","12.7"]
["","Tyhjennys","Ulkohalkaisija","mm","20","20.0","20.0","20.0"]
["Nimellinen tehokkuus","Annual energy consumption","","kWh","285","285","510","775"]
["","EER","","","4.39","4.39","3.43","3.23"]
["","COP","","","4.30","4.30","3.69","3.63"]
["","Energiamerkintädirektiivi","Jäähdytys","","A","A","A","A"]
["","","Lämmitys","","A","A","A","A"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","kW","3.4 (4)","3.4 (3)","4.5 (3)","5.8 (3)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4"]
["","Maks.","","kW","4.5","4.5","5.0","8.1"]
["Huomautukset","","","","(1) - Energiamerkintä: asteikko ulottuu arvosta A (energiatehokkain) arvoon G (tehottomin).","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella","(1) - EER/COP Eurovent 2012 -standardin mukaan, käytettäväksi ainoastaan EU:n ulkopuolella"]
["","","","","(2) - Vuotuinen energiankulutus: perustuu keskimääräiseen 500 käyttötuntiin vuodessa täydellä kuormalla (nimellisolosuhteissa).","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m"]
["","","","","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m"]
["","","","","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(4) - 220 V","(4) - 220 V","(4) - 220 V"]
["","","","","(5) - 220 V","(5) - 230 V","(5) - 230 V","(5) - 230 V"]
["","","","","(6) - 230 V","(6) - 240 V","(6) - 240 V","(6) - 240 V"]
["","","","","(7) - 240 V","(7) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(7) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla","(7) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla"]
["","","","","(8) - Nimellinen tehokkuus: jäähdytys 35°/27° nimelliskuormalla, lämmitys 7°/20° nimelliskuormalla"]