{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWZ-AF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWZ02AAFV3","FWZ03AAFV3","FWZ06AAFV3","FWZ08AAFV3"]
["Äänenpaineen taso","Pieni","","","dBA","33 (6)","28 (6)","43 (6)","43 (5)"]
["","Suuri","","","dBA","45 (6)","42 (6)","54 (6)","61 (5)"]
["Äänen tehotaso yhteensä","Pieni","","","dBA","38 (4)","33 (4)","48 (4)","48 (4)"]
["","Suuri","","","dBA","50 (4)","47 (4)","58 (4)","66 (4)"]
["Veden virtaus","Jäähdytys","","Pieni","l/h","216 (1)","297 (1)","535 (1)","699 (1)"]
["","","","Suuri","l/h","307 (1)","493 (1)","802 (1)","1,352 (1)"]
["","Lämmitys","","Suuri","l/h","154 (3)","234 (3)","406 (3)","643 (3)"]
["","","","Pieni","l/h","119 (3)","165 (3)","311 (3)","425 (3)"]
["","Veden painehäviö","Lämmitys","Suuri","kPa","6 (3)","4 (3)","8 (3)","29 (3)"]
["","","","Pieni","kPa","5 (3)","2 (3)","5 (3)","14 (3)"]
["","","Jäähdytys","Suuri","kPa","13 (1)","11 (1)","14 (1)","16 (1)"]
["","","","Pieni","kPa","7 (1)","5 (1)","7 (1)","5 (1)"]
["Piping connections","Kondenssi","","OD","mm","16","16","16","16"]
["Power input","Suuri","","","kW","0.019","0.016","0.033","0.087"]
["","Pieni","","","kW","0.01","0.01","0.01","0.013"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","774","984","1,190","1,404"]
["","","","Syvyys","mm","226","226","226","251"]
["","","","Korkeus","mm","564","564","564","564"]
["Vesiliitännät","Lisäkierukka","","","tuumaa","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","Pääkierukka","","","tuumaa","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \""]
["Kotelo","Colour","","","","Valkoinen - RAL9010","Valkoinen - RAL9010","Valkoinen - RAL9010"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","20.6","26.7","32.3","41.6"]
["Jäähdytysteho (vakio-olosuhteet)","Kokonaisteho, 4-putkinen","","Pieni","kW","1.25 (1)","1.72 (1)","3.10 (1)","4.06 (1)"]
["","","","Suuri","kW","1.77 (1)","2.86 (1)","4.64 (1)","7.79 (1)"]
["","Järkevä teho, 4-putkinen","","Pieni","kW","0.97 (1)","1.23 (1)","2.27 (1)","3.01 (1)"]
["","","","Suuri","kW","1.44 (1)","2.06 (1)","3.54 (1)","5.76 (1)"]
["Lämmitysteho (vakio-olosuhteet)","Teho, 4-putkinen","","Pieni","kW","1.36 (3)","1.88 (3)","3.55 (3)","4.85 (3)"]
["","","","Suuri","kW","1.76 (3)","2.68 (3)","4.64 (3)","7.35 (3)"]
["Power supply","Tyyppi","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","230","230","230","230"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, tulevan veden lämpötila. 7°C, veden lämpötilanousu 5 K.","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, tulevan veden lämpötila. 7°C, veden lämpötilanousu 5 K.","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, tulevan veden lämpötila. 7°C, veden lämpötilanousu 5 K.","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, tulevan veden lämpötila. 7°C, veden lämpötilanousu 5 K."]
["","","","","","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB, 15°CWB; tulevan veden lämpötila 45°C, veden lämpötilan lasku 5 K.","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB, 15°CWB; tulevan veden lämpötila 45°C, veden lämpötilan lasku 5 K.","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB, 15°CWB; tulevan veden lämpötila 45°C, veden lämpötilan lasku 5 K.","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB, 15°CWB; tulevan veden lämpötila 45°C, veden lämpötilan lasku 5 K."]
["","","","","","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB, 15°CWB; tulevan veden lämpötila 65°C, veden lämpötilan lasku 10K.","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB, 15°CWB; tulevan veden lämpötila 65°C, veden lämpötilan lasku 10K.","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB, 15°CWB; tulevan veden lämpötila 65°C, veden lämpötilan lasku 10K.","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB, 15°CWB; tulevan veden lämpötila 65°C, veden lämpötilan lasku 10K."]
["","","","","","(4) - Äänen tehotaso ISO3741:n mukaan","(4) - Äänen tehotaso ISO3741:n mukaan","(4) - Äänen tehotaso ISO3741:n mukaan","(4) - Äänen tehotaso ISO3741:n mukaan"]
["","","","","","(5) - SL: Ilmanvirtausasetuksen hiljainen asetus puhaltimelle","(5) - SL: Ilmanvirtausasetuksen hiljainen asetus puhaltimelle","(5) - SL: Ilmanvirtausasetuksen hiljainen asetus puhaltimelle","(5) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä."]
["","","","","","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä.","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä.","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä."]