{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":9,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWZ-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWZ02AATV3","FWZ03AATV3","FWZ06AATV3","FWZ08AATV3"]
["Äänenpaineen taso","Pieni","","","dBA","35 (6)","31 (6)","38 (6)","44 (5)"]
["","Suuri","","","dBA","45 (6)","43 (6)","51 (6)","62 (5)"]
["Äänen tehotaso yhteensä","Pieni","","","dBA","40 (4)","36 (4)","43 (4)","49 (4)"]
["","Suuri","","","dBA","50 (4)","48 (4)","56 (4)","67 (4)"]
["Veden virtaus","Jäähdytys","","Pieni","l/h","234 (1)","302 (1)","515 (1)","706 (1)"]
["","","","Suuri","l/h","337 (1)","503 (1)","774 (1)","1,376 (1)"]
["","Lämmitys","","Suuri","l/h","373 (2)","506 (2)","866 (2)","1,455 (2)"]
["","","","Pieni","l/h","260 (2)","301 (2)","575 (2)","764 (2)"]
["","Veden painehäviö","Lämmitys","Suuri","kPa","12 (2)","11 (2)","14 (2)","18 (2)"]
["","","","Pieni","kPa","6 (2)","5 (2)","7 (2)","6 (2)"]
["","","Jäähdytys","Suuri","kPa","12 (1)","11 (1)","14 (1)","20 (1)"]
["","","","Pieni","kPa","6 (1)","5 (1)","7 (1)","6 (1)"]
["Putkistoliitännät","Kondenssi","","OD","mm","16","16","16","16"]
["Power input","Suuri","","","kW","0.019","0.016","0.033","0.087"]
["","Pieni","","","kW","0.01","0.01","0.01","0.013"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","774","984","1,190","1,404"]
["","","","Syvyys","mm","226","226","226","251"]
["","","","Korkeus","mm","564","564","564","564"]
["Vesiliitännät","Lisäkierukka","","","tuumaa","","1/2\""]
["","Pääkierukka","","","tuumaa","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \""]
["Kotelo","Väri","","","","Valkoinen - RAL9010","Valkoinen - RAL9010","Valkoinen - RAL9010"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","20.6","26.7","32.3","41.6"]
["Power supply","Tyyppi","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Vaihe","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","230","230","230","230"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, tulevan veden lämpötila. 7°C, veden lämpötilanousu 5 K.","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, tulevan veden lämpötila. 7°C, veden lämpötilanousu 5 K.","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, tulevan veden lämpötila. 7°C, veden lämpötilanousu 5 K.","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, tulevan veden lämpötila. 7°C, veden lämpötilanousu 5 K."]
["","","","","","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB, 15°CWB; tulevan veden lämpötila 45°C, veden lämpötilan lasku 5 K.","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB, 15°CWB; tulevan veden lämpötila 45°C, veden lämpötilan lasku 5 K.","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB, 15°CWB; tulevan veden lämpötila 45°C, veden lämpötilan lasku 5 K.","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB, 15°CWB; tulevan veden lämpötila 45°C, veden lämpötilan lasku 5 K."]
["","","","","","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB, 15°CWB; tulevan veden lämpötila 65°C, veden lämpötilan lasku 10K.","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB, 15°CWB; tulevan veden lämpötila 65°C, veden lämpötilan lasku 10K.","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB, 15°CWB; tulevan veden lämpötila 65°C, veden lämpötilan lasku 10K.","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB, 15°CWB; tulevan veden lämpötila 65°C, veden lämpötilan lasku 10K."]
["","","","","","(4) - Äänen tehotaso ISO3741:n mukaan","(4) - Äänen tehotaso ISO3741:n mukaan","(4) - Äänen tehotaso ISO3741:n mukaan","(4) - Äänen tehotaso ISO3741:n mukaan"]
["","","","","","(5) - SL: Ilmanvirtausasetuksen hiljainen asetus puhaltimelle","(5) - SL: Ilmanvirtausasetuksen hiljainen asetus puhaltimelle","(5) - SL: Ilmanvirtausasetuksen hiljainen asetus puhaltimelle","(5) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä."]
["","","","","","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä.","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä.","(6) - Äänenpaineen taso mitataan mikrofonilla 1 m etäisyyden päässä yksiköstä."]