{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Jäähdytysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Lämmitysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Ottoteho - 50Hz","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.017","0.019","0.028","0.030","0.025","0.033","0.050"]
["","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.025","0.029","0.034","0.035","0.030","0.039","0.060"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["","","","Leveys","mm","795","795","795","795","1050","1050","1050"]
["","","","Syvyys","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Kotelo","Väri","","","","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen","Valkoinen"]
["Puhallin","Ilmamäärä - 50Hz","Jäähdytys","Suurella puhallinnopeudella","m³/min","7.1","7.9","8.3","9.4","12.2","14.2","18.2"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","m³/min","6.5","6.5","6.5","6.5","9.8","10.9","12.9"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Äänitehotaso","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["Putkiliitännät","Neste","","Tyyppi","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","","","Ulkohalkaisija","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Kaasu","","Tyyppi","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","","","Ulkohalkaisija","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Kondenssi","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Ilmansuodatin","Tyyppi","","","","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä","Irrotettava/pestävä"]
["Vakiovarusteet","Asennuslevy","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Yleiset varotoimet","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Johtimen kiinnitysmateriaali","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Lämpöeristeteippi","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Asennus- ja käyttöohje","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Asennuskuvio","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Ruuvipussi","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Vaihe","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Virta - 50&nbsp;Hz","Virta - 50&nbsp;Hz-=-Sulakkeiden enimmäisvirta (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(1) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(3) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon."]
["","","","","","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(4) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella."]
["","","","","","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(5) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(7) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa"]
["","","","","","(8) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(8) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(8) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(8) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(8) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(8) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(8) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan"]
["","","","","","(9) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(9) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(9) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(9) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(9) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(9) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(9) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]