{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":73,"n_cols":14,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Jäähdytysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Lämmitysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Ottoteho - 50Hz","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Leveys","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Syvyys","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Kotelo","Materiaali","","","","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy"]
["Puhallin","Ilmamäärä - 50Hz","Jäähdytys","Suurella puhallinnopeudella","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Äänitehotaso","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Putkiliitännät","Neste","","Tyyppi","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","","","Ulkohalkaisija","mm","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Kaasu","","Tyyppi","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","","","Ulkohalkaisija","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Kondenssi","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Säleikkö","Malli","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Mitat","","Korkeus","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Leveys","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Syvyys","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Paino","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Säleikkö 2","Malli","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Mitat","","Korkeus","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Leveys","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Syvyys","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Paino","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Säleikkö 3","Malli","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Mitat","","Korkeus","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Leveys","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Syvyys","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Paino","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Ilmansuodatin","Tyyppi","","","","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko"]
["Vakiovarusteet","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Virransyöttö","Vaihe","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Jännite","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Virta - 50&nbsp;Hz","Virta - 50&nbsp;Hz-=-Sulakkeiden enimmäisvirta (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta."]
["","","","","","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19.0°CWB; ulkolämpötila 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","","(4) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(4) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(4) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(4) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(4) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(4) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(4) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(4) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(4) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon."]
["","","","","","(5) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(5) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(5) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(5) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(5) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(5) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(5) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(5) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(5) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella."]
["","","","","","(6) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(6) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(6) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(6) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(6) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(6) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(6) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(6) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(6) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(8) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(8) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(8) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(8) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(8) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(8) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(8) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(8) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(8) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa"]
["","","","","","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(9) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan"]
["","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1W: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja valkoiset ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1B: Musta vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet.","(10) - BYCQ140E2W1: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1W: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja valkoiset ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1B: Musta vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet.","(10) - BYCQ140E2W1: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1W: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja valkoiset ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1B: Musta vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet.","(10) - BYCQ140E2W1: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1W: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja valkoiset ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1B: Musta vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet.","(10) - BYCQ140E2W1: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1W: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja valkoiset ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1B: Musta vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet.","(10) - BYCQ140E2W1: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1W: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja valkoiset ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1B: Musta vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet.","(10) - BYCQ140E2W1: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1W: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja valkoiset ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1B: Musta vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet.","(10) - BYCQ140E2W1: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1W: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja valkoiset ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1B: Musta vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet.","(10) - BYCQ140E2W1: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1W: puhtaanvalkoinen vakiopaneeli ja valkoiset ilmanohjaimet; BYCQ140E2W1B: Musta vakiopaneeli ja harmaat ilmanohjaimet."]
["","","","","","(11) - Mallissa BYCQ140E2W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140E2W1W-säleikköä ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(11) - Mallissa BYCQ140E2W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140E2W1W-säleikköä ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(11) - Mallissa BYCQ140E2W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140E2W1W-säleikköä ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(11) - Mallissa BYCQ140E2W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140E2W1W-säleikköä ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(11) - Mallissa BYCQ140E2W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140E2W1W-säleikköä ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(11) - Mallissa BYCQ140E2W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140E2W1W-säleikköä ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(11) - Mallissa BYCQ140E2W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140E2W1W-säleikköä ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(11) - Mallissa BYCQ140E2W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140E2W1W-säleikköä ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa.","(11) - Mallissa BYCQ140E2W1W on valkoiset eristeet. Huomaa, että lian muodostuminen näkyy valkoisilla pinnoilla paremmin. Siten BYCQ140E2W1W-säleikköä ei suositella käytettäväksi likaisissa olosuhteissa."]
["","","","","","(12) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(12) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(12) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(12) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(12) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(12) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(12) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(12) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(12) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]