{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":15,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","Suurella puhallinnopeudella","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Jäähdytys","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Vakiovarusteet","Asennus- ja käyttöohje","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tyhjennysletku","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tyhjennysletkun metallikiristin","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Koukkukiinnikkeen aluslevy","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Ruuvit","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Asennuseriste","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tiivistysläppä","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Siteet","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Kylmäaine","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Type","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Jäähdytysteho","Yhteisteho","Suurella puhallinnopeudella","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Piping connections","Liquid","Ulkohalkaisija","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","","Type","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","Gas","Ulkohalkaisija","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","","Type","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","Tyhjennys","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), nostokorkeus 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), nostokorkeus 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), nostokorkeus 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), nostokorkeus 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), nostokorkeus 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), nostokorkeus 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), nostokorkeus 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), nostokorkeus 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), nostokorkeus 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), nostokorkeus 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), nostokorkeus 625 mm"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","Suurella puhallinnopeudella","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Ilmansuodatin","Type","","","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko"]
["Mitat","Yksikkö","Leveys","mm","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","Syvyys","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","Korkeus","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Casing","Material","","","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy"]
["","Väri","","","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)","Maalaamaton (galvanoitu)"]
["Paino","Yksikkö","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Nostokorkeus","mm","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Lämmitysteho","Yhteisteho","Suurella puhallinnopeudella","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Taajuus","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Name","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Jännite","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Huomautukset","","","","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta."]
["","","","","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(2) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB; putkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m"]
["","","","","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m","(3) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5m; korkeusero: 0m"]
["","","","","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle.","(4) - Teholuvut ovat nettoarvoja sisältäen vähennyksen jäähdytyksessä (lisäyksen lämmityksessä) sisäpuhaltimen moottorin lämmölle."]
["","","","","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)","(5) - Ulkoista staattista painetta voi muuttaa kaukosäätimellä (vakiopaineesta suureen, katso asennusohje)"]
["","","","","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(6) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella."]
["","","","","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(7) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %."]
["","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(9) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa"]
["","","","","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(10) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan"]
["","","","","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(11) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]