{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","Jäähdytys","","Pienellä puhallinnopeudella","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Keskitason puhallinnopeudella","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["Vakiovarusteet","Asennus- ja käyttöohje","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tyhjennysletku","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tyhjennysletkun metallikiristin","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Koukkukiinnikkeen aluslevy","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Ruuvit","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Asennuseriste","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Tiivistysläppä","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Siteet","","","","7","7","7","7","7","7"]
["Kylmäaine","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tyyppi","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Ottoteho - 50Hz","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Lämmitys","","Suurella puhallinnopeudella","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Jäähdytysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Piping connections","Neste","","Ulkohalkaisija","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Tyyppi","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","Kaasu","","Ulkohalkaisija","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70"]
["","","","Tyyppi","","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos","Laippaliitos"]
["","Tyhjennys","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Säleikkö 4","Mitat","","Syvyys","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Leveys","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Korkeus","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","Malli","","","","BYFQ60B3W1, Katso huomautus 2","BYFQ60B3W1, Katso huomautus 2","BYFQ60B3W1, Katso huomautus 2","BYFQ60B3W1, Katso huomautus 2","BYFQ60B3W1, Katso huomautus 2","BYFQ60B3W1, Katso huomautus 2"]
["","Väri","","","","VALKOINEN (RAL9010)","VALKOINEN (RAL9010)","VALKOINEN (RAL9010)","VALKOINEN (RAL9010)","VALKOINEN (RAL9010)","VALKOINEN (RAL9010)"]
["","Paino","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","Suurella puhallinnopeudella","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Ilmansuodatin","Tyyppi","","","","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko","Muoviverkko"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Syvyys","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Korkeus","mm","260","260","260","260","260","260"]
["Kotelo","Materiaali","","","","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy","Galvanoitu teräslevy"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Säleikkö 2","Paino","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Malli","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Mitat","","Syvyys","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Leveys","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Korkeus","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","Väri","","","","HOPEA","HOPEA","HOPEA","HOPEA","HOPEA","HOPEA"]
["Säleikkö 3","Mitat","","Syvyys","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Korkeus","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Leveys","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Väri","","","","Valkoinen (RAL9010)","Valkoinen (RAL9010)","Valkoinen (RAL9010)","Valkoinen (RAL9010)","Valkoinen (RAL9010)","Valkoinen (RAL9010)"]
["","Malli","","","","BYFQ60B2W1, Katso huomautus 2","BYFQ60B2W1, Katso huomautus 2","BYFQ60B2W1, Katso huomautus 2","BYFQ60B2W1, Katso huomautus 2","BYFQ60B2W1, Katso huomautus 2","BYFQ60B2W1, Katso huomautus 2"]
["","Paino","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Puhallin","Ilmamäärä - 50Hz","Jäähdytys","Suurella puhallinnopeudella","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","Pienellä puhallinnopeudella","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Säleikkö","Paino","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Malli","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Mitat","","Korkeus","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Syvyys","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Leveys","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Väri","","","","Valkoinen (N9.5)","Valkoinen (N9.5)","Valkoinen (N9.5)","Valkoinen (N9.5)","Valkoinen (N9.5)","Valkoinen (N9.5)"]
["Lämmitysteho","Yhteisteho","","Suurella puhallinnopeudella","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Virta - 50Hz","Sulakkeiden enimmäisvirta (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nimi","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Taajuus","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Jännite","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta.","(1) - Arvot koskevat tehdasasetusta."]
["","","","","","(2) - Vakiopaneelin liitäntä edellyttää lisävarustetta ERPS23 (muunnosjohtosarja).","(2) - Vakiopaneelin liitäntä edellyttää lisävarustetta ERPS23 (muunnosjohtosarja).","(2) - Vakiopaneelin liitäntä edellyttää lisävarustetta ERPS23 (muunnosjohtosarja).","(2) - Vakiopaneelin liitäntä edellyttää lisävarustetta ERPS23 (muunnosjohtosarja).","(2) - Vakiopaneelin liitäntä edellyttää lisävarustetta ERPS23 (muunnosjohtosarja).","(2) - Vakiopaneelin liitäntä edellyttää lisävarustetta ERPS23 (muunnosjohtosarja)."]
["","","","","","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB","(3) - Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","","(5) - Mittoihin ei sisälly ohjausrasiaa.","(5) - Mittoihin ei sisälly ohjausrasiaa.","(5) - Mittoihin ei sisälly ohjausrasiaa.","(5) - Mittoihin ei sisälly ohjausrasiaa.","(5) - Mittoihin ei sisälly ohjausrasiaa.","(5) - Mittoihin ei sisälly ohjausrasiaa."]
["","","","","","(6) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(6) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(6) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(6) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(6) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon.","(6) - Äänitehotaso on absoluuttinen arvo, joka ilmaisee äänilähteen synnyttämän tehon."]
["","","","","","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella.","(7) - Jännitealue: yksiköitä voidaan käyttää sähköjärjestelmissä, joissa syöttöjännite yksiköille on annetulla jännitealueella."]
["","","","","","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %.","(8) - Suurin sallittu jännitteen vaihtelu vaiheiden välillä on 2 %."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(10) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(10) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(10) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(10) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa","(10) - Käytä varokkeen sijaan katkaisijaa"]
["","","","","","(11) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(11) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(11) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(11) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(11) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan","(11) - Valitse johdon koko MCA-arvon mukaan"]
["","","","","","(12) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(12) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(12) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(12) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(12) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(12) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]