{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LREN-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LREN12A7Y1B","LREN10A7Y1B","LREN8A7Y1B"]
["Jäähdytysteho","Alhainen lämpötila","","kW","kW","15.5 (3)","13.5 (3)","11.2 (3)"]
["","Keskilämpötila","","kW","kW","26.3 (4)","23.1 (4)","19.8 (4)"]
["Ottoteho","Alhainen lämpötila","","Nim.","kW","16.9 (3)","14.1 (3)","11.6 (3)"]
["","Keskilämpötila","","Nim.","kW","15.5 (4)","13.2 (4)","10.7 (4)"]
["COP","Low temperature","","Nim.","","0.92 (3)","0.96 (3)","0.97 (3)"]
["","Medium temperature","","Nim.","","1.69 (4)","1.75 (4)","1.86 (4)"]
["Kotelo","Väri","","","","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen","Norsunluunvalkoinen"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","1,680","1,680","1,680"]
["","","","Leveys","mm","1,930","1,930","1,930"]
["","","","Syvyys","mm","765","765","765"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","547","547","547"]
["Puhallin","Tyyppi","","","","Siipipuhallin","Siipipuhallin","Siipipuhallin"]
["","Määrä","","","","3","3","3"]
["","Ilmamäärä","Jäähdytys","Nimell.","m³/min","315 (6)","285 (6)","285 (6)"]
["Puhallinmoottori","Lähtö","","","L","750","750","750"]
["","Käyttö","","","","Suoraveto","Suoraveto","Suoraveto"]
["Lämmönvaihdin","Tyyppi","","","","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","R744 (CO2)","R744 (CO2)","R744 (CO2)"]
["","GWP","","","","1.0","1.0","1.0"]
["","Täytösmäärä","","","kg","0.00 (7)","0.00 (7)","0.00 (7)"]
["Vakiovarusteet","Asennusohje","","","","1","1","1"]
["","Käyttöopas","","","","1","1","1"]
["","Vaatimustenmukaisuusvakuutus","","","","1","1","1"]
["","Yleiset varotoimet","","","","1","1","1"]
["","Lisäputkisto","","","","1","1","1"]
["","Safety valve pipe","","","","1","1","1"]
["","Safety valve","","","","1","1","1"]
["","Stop valve body insulation","","","","1","1","1"]
["","Stop valve cap insulation","","","","1","1","1"]
["Power supply","Vaihe","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Taajuus","","","Hz","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Kunkin yksittäisen kylmäsäilytyksen sisäyksikön vähimmäiskuorma: 3 kW (keskilämpötilan toimintaan)","(1) - Kunkin yksittäisen kylmäsäilytyksen sisäyksikön vähimmäiskuorma: 3 kW (keskilämpötilan toimintaan)","(1) - Kunkin yksittäisen kylmäsäilytyksen sisäyksikön vähimmäiskuorma: 3 kW (keskilämpötilan toimintaan)"]
["","","","","","(2) - Kunkin yksittäisen kylmäsäilytyksen sisäyksikön vähimmäiskuorma: 2 kW (matalan lämpötilan toimintaan).","(2) - Kunkin yksittäisen kylmäsäilytyksen sisäyksikön vähimmäiskuorma: 2 kW (matalan lämpötilan toimintaan).","(2) - Kunkin yksittäisen kylmäsäilytyksen sisäyksikön vähimmäiskuorma: 2 kW (matalan lämpötilan toimintaan)."]
["","","","","","(3) - Nimellisolosuhteet: kylläinen lämpötila vastaa imupainetta: -35 °C (LT), ulkolämpötila 32 °C, imu SH 10K.","(3) - Nimellisolosuhteet: kylläinen lämpötila vastaa imupainetta: -35 °C (LT), ulkolämpötila 32 °C, imu SH 10K.","(3) - Nimellisolosuhteet: kylläinen lämpötila vastaa imupainetta: -35 °C (LT), ulkolämpötila 32 °C, imu SH 10K."]
["","","","","","(4) - Nimellisolosuhteet: kylläinen lämpötila vastaa imupainetta: -10°C (MT), ulkolämpötila 32°C, imu SH 10K","(4) - Nimellisolosuhteet: kylläinen lämpötila vastaa imupainetta: -10°C (MT), ulkolämpötila 32°C, imu SH 10K","(4) - Nimellisolosuhteet: kylläinen lämpötila vastaa imupainetta: -10°C (MT), ulkolämpötila 32°C, imu SH 10K"]
["","","","","","(5) - Jokaisessa kompressorissa 1 paineakku kooltaan 0,909 litraa.","(5) - Jokaisessa kompressorissa 1 paineakku kooltaan 0,909 litraa.","(5) - Jokaisessa kompressorissa 1 paineakku kooltaan 0,909 litraa."]
["","","","","","(6) - Ulkoyksikön kokonaisilmavirtaus","(6) - Ulkoyksikön kokonaisilmavirtaus","(6) - Ulkoyksikön kokonaisilmavirtaus"]
["","","","","","(7) - Laitteen kylmäainetta ei ole valmiiksi ladattu. Minimaalinen jäännöslataus on laitteistossa tehtaan laatutarkastuksen jäljiltä","(7) - Laitteen kylmäainetta ei ole valmiiksi ladattu. Minimaalinen jäännöslataus on laitteistossa tehtaan laatutarkastuksen jäljiltä","(7) - Laitteen kylmäainetta ei ole valmiiksi ladattu. Minimaalinen jäännöslataus on laitteistossa tehtaan laatutarkastuksen jäljiltä"]
["","","","","","(8) - Kompressori 1","(8) - Kompressori 1","(8) - Kompressori 1"]
["","","","","","(9) - Kompressori 2","(9) - Kompressori 2","(9) - Kompressori 2"]
["","","","","","(10) - Kompressori 3","(10) - Kompressori 3","(10) - Kompressori 3"]
["","","","","","(11) - Tehtaalla tehty lataus","(11) - Tehtaalla tehty lataus","(11) - Tehtaalla tehty lataus"]
["","","","","","(12) - Äänenpainetiedot: mitattuna 1 m yksikön edessä, 1,5 m korkeudella. Nimelliset toimintaolosuhteet – keskitason höyrystymislämpötila (MT)","(12) - Äänenpainetiedot: mitattuna 1 m yksikön edessä, 1,5 m korkeudella. Nimelliset toimintaolosuhteet – keskitason höyrystymislämpötila (MT)","(12) - Äänenpainetiedot: mitattuna 1 m yksikön edessä, 1,5 m korkeudella. Nimelliset toimintaolosuhteet – keskitason höyrystymislämpötila (MT)"]
["","","","","","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation"]
["","","","","","(14) - For LT (Low Temperature) Operation","(14) - For LT (Low Temperature) Operation","(14) - For LT (Low Temperature) Operation"]
["","","","","","(15) - Kompressori 1: 2Y190CPCY1P#C; Kompressori 2: 2Y190CPCY1P#C; Kompressori 3: 2Y190CPDY1P#C","(15) - Kompressori 1: 2Y190CPCY1P#C; Kompressori 2: 2Y190CPCY1P#C; Kompressori 3: 2Y190CPDY1P#C","(15) - Kompressori 1: 2Y190CPCY1P#C; Kompressori 2: 2Y190CPCY1P#C; Kompressori 3: 2Y190CPDY1P#C"]
["","","","","","(16) - Vain K65 (tai vastaava) suunnittelupaineella. 90 bar sallittu kylmäsäilytys-putkistossa.","(16) - Vain K65 (tai vastaava) suunnittelupaineella. 90 bar sallittu kylmäsäilytys-putkistossa.","(16) - Vain K65 (tai vastaava) suunnittelupaineella. 90 bar sallittu kylmäsäilytys-putkistossa."]
["","","","","","(17) - Kaikissa LRNUN5A7Y1-kokoonpanoissa katso liittyvä MDM-piirustus","(17) - Kaikissa LRNUN5A7Y1-kokoonpanoissa katso liittyvä MDM-piirustus","(17) - Kaikissa LRNUN5A7Y1-kokoonpanoissa katso liittyvä MDM-piirustus"]