{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LRYEQ-AY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LRYEQ16A7Y1"]
["Vakiovarusteet","Asennusohje","","","","1"]
["","Käyttöopas","","","","1"]
["","Liitäntäputket","","","","1"]
["","Kylmäaineen merkintä F-kaasun säännös","","","","1"]
["","Kylmäaineen määrän tarra","","","","1"]
["","Monikieliset fluorattujen kasvihuonekaasujen merkinnät","","","","1"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","370"]
["Kylmäaine","Charge","","","TCO2Eq","24.0"]
["","GWP","","","","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","11.5"]
["","Tyyppi","","","","R-410A"]
["Puhallinmoottori","Lähtö","","","W","750"]
["","Käyttö","","","","Suoraveto"]
["Lämmönvaihdin","Tyyppi","","","","Poikkirivoitettu elementti"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","1,240"]
["","","","Syvyys","mm","765"]
["","","","Korkeus","mm","1,680"]
["Kotelo","Väri","","","","Norsunluunvalkoinen"]
["Puhallin","Tyyppi","","","","Siipipuhallin"]
["","Ilmamäärä","Jäähdytys","Nimell.","m³/min","230"]
["","Määrä","","","","2"]
["Power supply","Vaihe","","","","3~"]
["","Taajuus","","","Hz","50"]
["","Jännite","","","V","380-415"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Jäähdytysprioriteettitila: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB; ulkolämpötila 32°CDB; putkiston pituus: 7,5 m; korkeusero: 0 m"]
["","","","","","(2) - Jäähdytysprioriteettitila: höyrystymislämpötila -10°C; ulkolämpötila 32°CDB; Imu SH: 10°C"]
["","","","","","(3) - Lämmön talteenotto 100% -tila: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB; kylmäsäilytyskuorma 18 kW; putkiston pituus: 7,5 m; korkeusero: 0 m"]
["","","","","","(4) - Kylläinen lämpötila vastaa imupainetta (jäähdytyspuoli): -10°C (jäähdytysehdolla); liitäntäteho sisäilman ilmastoinnille: 10 hv, kun lämmön talteenotto on 100%"]
["","","","","","(5) - Kompressori 1"]
["","","","","","(6) - Kompressori 2"]
["","","","","","(7) - Kompressori 3"]
["","","","","","(8) - Tehtaalla tehty lataus"]
["","","","","","(9) - Asenna öljynkeräysastia 5 m välein ulkoyksiköstä"]
["","","","","","(10) - Lisätietoja on toimintalämpötila-alueen piirroksessa"]
["","","","","","(11) - Lisätietoja vakiovarusteista on asennus-/käyttöohjeessa"]
["","","","","","(12) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]