{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXG25K3V1B","RXG25K2V1B","RXG35K3V1B","RXG35K2V1B","RXG50K3V1B","RXG50K2V1B"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","","Suuri","dBA","47","","48","","48"]
["","Jäähdytys","","Suuri","dBA","46","","48","","48"]
["Kylmäaine","Charge","","","TCO2Eq","2.2","","2.2","","3.3"]
["","GWP","","","","2,087.5","","2,087.5","","2,087.5"]
["","Täytösmäärä","","","kg","1.05","","1.05","","1.6"]
["","Tyyppi","","","","R-410A","","R-410A","","R-410A"]
["Puhallinmoottori","Nopeus","Jäähdytys","Erittäin pieni","r/min","780","","780","","670"]
["","","Lämmitys","Erittäin pieni","r/min","740","","740","","670"]
["Putkiliitännät","Korkeusero","IU - OU","Maks.","m","15","","15","","20"]
["","Lisäkylmäainemäärä","","","kg/m","0,02 (yli 10m putkistoille)","","0,02 (yli 10m putkistoille)","","0,02 (yli 10m putkistoille)"]
["Kompressori","Tyyppi","","","","Hermeettisesti suljettu keinukompressori","","Hermeettisesti suljettu keinukompressori","","Hermeettisesti suljettu keinukompressori"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","765","","765","","825"]
["","","","Syvyys","mm","285","","285","","300"]
["","","","Korkeus","mm","550","","550","","735"]
["Paino","Unit","","","kg","34","","34","","48"]
["Puhallin","Ilmamäärä","Lämmitys","Erittäin pieni","cfm","904","","904","","1,522"]
["","","Jäähdytys","Erittäin pieni","cfm","1,063","","1,063","","1,727"]
["Power supply","Vaihe","","","","1~","","1~","","1~"]
["","Taajuus","","","Hz","50","","50","","50"]
["","Jännite","","","V","220-240","","220-240","","220-240"]
["Huomautukset","","","","","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V"]
["","","","","","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V","(2) - 230 V"]
["","","","","","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V","(3) - 240 V"]
["","","","","","(4) - Toimintalämpötila-alue, yhdistelmä Nexura, FVXG-K: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB","(4) - Toimintalämpötila-alue, yhdistelmä Nexura, FVXG-K: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB","(4) - Toimintalämpötila-alue, yhdistelmä Nexura, FVXG-K: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB","(4) - Toimintalämpötila-alue, yhdistelmä Nexura, FVXG-K: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB","(4) - Toimintalämpötila-alue, yhdistelmä Nexura, FVXG-K: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB","(4) - Toimintalämpötila-alue, yhdistelmä Nexura, FVXG-K: min. 10°CDB ~ maks. 46°CDB"]
["","","","","","(5) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","","(5) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","","(5) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]
["Puhallin","Ilmamäärä","Jäähdytys","Erittäin pieni","m³/min","","30.1","","30.1","","48.9"]
["","","Lämmitys","Erittäin pieni","m³/min","","25.6","","25.6","","43.1"]
["","","","Erittäin pieni","cfm","","1063","","1063","","1727"]
["","","Lämmitys","Erittäin pieni","cfm","","904","","904","","1522"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","","550","","550","","735"]
["","","","Leveys","mm","","765","","765","","825"]
["","","","Syvyys","mm","","285","","285","","300"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","","34","","34","","48"]
["Puhallinmoottori","Nopeus","Jäähdytys","Erittäin pieni","r/min","","780","","780","","670"]
["","","Lämmitys","Erittäin pieni","r/min","","740","","740","","670"]
["Kompressori","Tyyppi","","","","","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori","","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori","","Hermeettisesti suljettu swing-kompressori"]
["Toimintalämpötila-alue","Jäähdytys","Ympäristö","Min.","°CDB","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","","46","","46","","46"]
["","Lämmitys","Ympäristö","Min.","°CWB","","-15","","-15","","-15"]
["","","","Maks.","°CWB","","20","","20","","20"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","Suuri","dBA","","46","","48","","48"]
["","Lämmitys","","Suuri","dBA","","47","","48","","48"]
["Kylmäaine","Tyyppi","","","","","R-410A","","R-410A","","R-410A"]
["","Täytösmäärä","","","kg","","1.05","","1.05","","1.6"]
["","Täytösmäärä","","","tCO2Eq","","2.2","","2.2","","3.3"]
["","GWP","","","","","2087.5","","2087.5","","2087.5"]
["Putkistoliitännät","Putkiston pituus","Enint.","OU - IU","m","","20","","20","","30"]
["","Lisäkylmäainemäärä","","","kg/m","","0,02 (yli 10m putkistoille)","","0,02 (yli 10m putkistoille)","","0,02 (yli 10m putkistoille)"]
["","Korkeusero","IU - OU","Maks.","m","","15","","15","","20"]
["Virransyöttö","Vaihe","","","","","1~","","1~","","1~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","","50","","50","","50"]
["","Jännite","","","V","","220-240","","220-240","","220-240"]