{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","","Nimell.","dBA","50","51","52","52"]
["","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","48","49","51","52"]
["Vakiovarusteet","Nippusiteet","","","","2","2","2","2"]
["","Asennusohje","","","","1","1","1","1"]
["Kylmäaine","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Täytösmäärä","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Tyyppi","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Putkiliitännät","Neste","","Ulkohalkaisija","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Putkiston pituus","Enint.","OU - IU","m","55","85","85","85"]
["","","Järjestelmä","Täyttämätön","m","30","30","30","30"]
["","","","Ekvivalentti","m","75","100","100","100"]
["","Kaasu","","Ulkohalkaisija","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Korkeusero","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Lisäkylmäainemäärä","","","kg/m","Katso asennusohje","Katso asennusohje","Katso asennusohje","Katso asennusohje"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","","dBA","64","64","66","67"]
["Kompressori","Type","","","","Hermeettisesti suljettu keinukompressori","Hermeettisesti suljettu keinukompressori","Hermeettisesti suljettu keinukompressori","Hermeettisesti suljettu keinukompressori"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","940","940","940","940"]
["","","","Syvyys","mm","320","320","320","320"]
["","","","Korkeus","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Taajuus","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Jännite","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(1) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(1) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(1) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]
["","","","","","(2) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Vakiotehokkuussarjan tiedot","(2) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Vakiotehokkuussarjan tiedot","(2) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Vakiotehokkuussarjan tiedot","(2) - Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Vakiotehokkuussarjan tiedot"]
["","","","","","(3) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Vakiotehokkuussarjan tiedot","(3) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Vakiotehokkuussarjan tiedot","(3) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Vakiotehokkuussarjan tiedot","(3) - Nimelliset lämmitystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. Vakiotehokkuussarjan tiedot"]
["","","","","","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(4) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]