{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":21,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","UATYA-BBAY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","UATYA25BBAY1","UATYA30BBAY1","UATYA40BBAY1","UATYA50BBAY1","UATYA60BBAY1","UATYA70BBAY1","UATYA80BBAY1","UATYA90BBAY1","UATYA100BBAY1","UATYA110BBAY1","UATYA120BBAY1","UATYA140BBAY1","UATYA150BBAY1","UATYA160BBAY1","UATYA180BBAY1","UATYA190BBAY1"]
["Toimintalämpötila-alue","Lämmitys","","Maks.","°CWB","26","26","26","26","26","26","26","26","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","","","Min.","°CWB","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","Jäähdytys","","Maks.","°CDB","48","48","48","48","48","48","48","48","48","48","48","48","48","48","48","48"]
["","","","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Jäähdytysteho","Nimell.","","","kW","24.1 (1)","31.3 (1)","38.7 (1)","45.7 (1)","58.8 (1)","65.3 (1)","74.8 (1)","89.8 (1)","95.8 (1)","108.9 (1)","115.0 (1)","133.4 (1)","144.7 (1)","154.6 (1)","171.9 (1)","187.0 (1)"]
["Lämmitysteho","Nimell.","","","kW","24.0 (2)","29.5 (2)","36.3 (2)","46.2 (2)","55.1 (2)","64.9 (2)","68.5 (2)","84.2 (2)","92.8 (2)","101.5 (2)","108.0 (2)","123.1 (2)","136.4 (2)","147.1 (2)","157.1 (2)","176.9 (2)"]
["Ottoteho","Jäähdytys","","Nimell.","kW","8.5 (1)","10.1 (1)","12.7 (1)","15.4 (1)","18.8 (1)","22.4 (1)","24.2 (1)","29.4 (1)","32.3 (1)","36.4 (1)","39.5 (1)","42.5 (1)","47.9 (1)","50.7 (1)","56.1 (1)","62.9 (1)"]
["","Lämmitys","","Nimell.","kW","7.5 (2)","8.9 (2)","11.1 (2)","14.2 (2)","16.9 (2)","20.2 (2)","20.3 (2)","26.1 (2)","29.0 (2)","30.3 (2)","33.2 (2)","35.8 (2)","40.9 (2)","45.1 (2)","47.2 (2)","54.2 (2)"]
["EER","","","","","2.83 (1)","3.09 (1)","3.06 (1)","2.96 (1)","3.12 (1)","2.92 (1)","3.09 (1)","3.06 (1)","2.97 (1)","2.99 (1)","2.91 (1)","3.14 (1)","3.02 (1)","3.05 (1)","3.07 (1)","2.97 (1)"]
["COP","","","","","3.22 (2)","3.31 (2)","3.26 (2)","3.24 (2)","3.25 (2)","3.21 (2)","3.37 (2)","3.22 (2)","3.20 (2)","3.35 (2)","3.25 (2)","3.44 (2)","3.33 (2)","3.26 (2)","3.33 (2)","3.27 (2)"]
["Tilan jäähdytys","Teho","","Pdesign","kW","24.1","31.3","38.7","45.7","58.8","65.3","74.8","89.8","95.8","108.9","115.0","133.4","144.7","154.6","171.9","187.0"]
["","SEER","","","","4.52 (3)","4.79 (3)","5.39 (3)","5.26 (3)","5.50 (3)","4.53 (3)","5.50","5.47 (3)","5.17 (3)","5.29 (3)","5.15 (3)","4.38 (3)","4.26 (3)","4.27 (3)","4.15 (3)","4.08 (3)"]
["Tilojen lämmitys (Keskimääräinen ilmasto)","Teho","","Pdesign","kW","17.2","23","24.7","31.9","37.4","43.4","46.3","57.6","63.4","69.1","74.2","95.5","106.4","113.8","122.9","135.6"]
["","SCOP/A","","","","3.35 (3)","3.38 (3)","3.67 (3)","3.65 (3)","3.47 (3)","3.41 (3)","3.70 (3)","3.65 (3)","3.62 (3)","3.56 (3)","3.53 (3)","3.39 (3)","3.36 (3)","3.34 (3)","3.31 (3)","3.34 (3)"]
["Höyrystin","Syöttöpuoli","Puhallin","Ilmamäärä","m³/h","4,500","5,800","7,500","9,000","11,000","13,000","14,500","16,500","18,000","19,800","21,600","25,000","26,500","28,000","30,500","31,500"]
["","","","Nimellinen ESP","Pa","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)","300 (4)"]
["","","","Suuri ESP","Pa","480 (4)","782 (4)","565 (4)","494 (4)","684 (4)","465 (4)","581 (4)","548 (4)","518 (4)","482 (4)","449 (4)","496 (4)","471 (4)","443 (4)","395 (4)","365 (4)"]
["Lauhdutin","Ilmamäärä","","Jäähdytys","m³/h","15,725","16,038","16,374","16,341","31,183","32,203","35,774","37,285","36,195","38,143","36,865","70,704","72,395","67,733","70,200","72,005"]
["","Kylmäaine","","GWP","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","","","Täytösmäärä","tCO2Eq","4,725","6,750","8,100","10,125","12,150","12,150","15,525","16,200","18,900","20,250","24,300","25,650","25,650","31,050","33,750","33,750"]
["","","","Täytösmäärä","kg","7.0","10.0","12.0","15.0","18.0","18.0","23.0","24.0","28.0","30.0","36.0","38.0","38.0","46.0","50.0","50.0"]
["Mitat","Yksikkö","","Korkeus","mm","1,924","1,924","2,374","2,374","1,924","1,924","2,374","2,374","2,374","2,374","2,374","2,374","2,374","2,374","2,374","2,374"]
["","","","Leveys","mm","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250","2250"]
["","","","Syvyys","mm","2427","2427","2427","2427","4317","4317","4317","4317","4317","4317","4317","5117","5117","5117","5117","5117"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","852","908","966","986","1,551","1,651","1,798","1,856","1,922","2,008","2,018","2,454","2,462","2,504","2,558","2,636"]
["Äänenpaineen taso","Jäähdytys","","","dBA","63.9 (5)","66.0 (5)","68.0 (5)","67.3 (5)","69.0 (5)","68.1 (5)","72.6 (5)","68.7 (5)","69.9 (5)","70.6 (5)","74.2 (5)","68.3 (5)","68.3 (5)","68.7 (5)","69.1 (5)","70.0 (5)"]
["Äänen tehotaso","Jäähdytys","","","dBA","82.2 (6)","84.3 (6)","86.8 (6)","86.1 (6)","88.5 (6)","87.5 (6)","92.5 (6)","88.6 (6)","89.8 (6)","90.5 (6)","94.1 (6)","88.6 (6)","88.6 (6)","89.0 (6)","89.3 (6)","90.2 (6)"]
["Virransyöttö","Nimi","","","","400/3/50±5%","400/3/50±5%","400/3/50±5%","400/3/50±5%","400/3/50±5%","400/3/50±5%","400/3/50±5%","400/3/50±5%","400/3/50±5%","400/3/50±5%","400/3/50±5%","400/3/50±5%","400/3/50±5%","400/3/50±5%","400/3/50±5%","400/3/50±5%"]
["","Vaihe","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["Syöttöjännite","Taajuus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Jännite","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Virta","Suositeltu sulakekoko","","","A","25","40","40","50","50","63","80","100","100","100","100","160","160","160","200","200"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti","(1) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 27°C DB, 19°C WB; Ulkoilman lämpötila 35°C DB, 24°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511:2018 mukaisesti"]
["","","","","","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti","(2) - Laskennan olosuhteet: Ympäristön lämpötila 20°C DB, 15°C WB; Ulkoilman lämpötila 7°C DB, 6°C WB. 100 % kierrätysilma; laskettu normin EN 14511/2018 mukaisesti"]
["","","","","","(3) - Laskettu normin EN 14825/2019 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14825/2019 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14825/2019 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14825/2019 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14825/2019 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14825/2019 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14825/2019 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14825/2019 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14825/2019 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14825/2019 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14825/2019 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14825/2019 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14825/2019 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14825/2019 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14825/2019 mukaisesti","(3) - Laskettu normin EN 14825/2019 mukaisesti"]
["","","","","","(4) - Arvot viittaavat yksikköön nimellisellä ilmavirtauksella, joka on toimitettu ilman lisävarusteita ja joka käyttää vain G4-suodattimia.","(4) - Arvot viittaavat yksikköön nimellisellä ilmavirtauksella, joka on toimitettu ilman lisävarusteita ja joka käyttää vain G4-suodattimia.","(4) - Arvot viittaavat yksikköön nimellisellä ilmavirtauksella, joka on toimitettu ilman lisävarusteita ja joka käyttää vain G4-suodattimia.","(4) - Arvot viittaavat yksikköön nimellisellä ilmavirtauksella, joka on toimitettu ilman lisävarusteita ja joka käyttää vain G4-suodattimia.","(4) - Arvot viittaavat yksikköön nimellisellä ilmavirtauksella, joka on toimitettu ilman lisävarusteita ja joka käyttää vain G4-suodattimia.","(4) - Arvot viittaavat yksikköön nimellisellä ilmavirtauksella, joka on toimitettu ilman lisävarusteita ja joka käyttää vain G4-suodattimia.","(4) - Arvot viittaavat yksikköön nimellisellä ilmavirtauksella, joka on toimitettu ilman lisävarusteita ja joka käyttää vain G4-suodattimia.","(4) - Arvot viittaavat yksikköön nimellisellä ilmavirtauksella, joka on toimitettu ilman lisävarusteita ja joka käyttää vain G4-suodattimia.","(4) - Arvot viittaavat yksikköön nimellisellä ilmavirtauksella, joka on toimitettu ilman lisävarusteita ja joka käyttää vain G4-suodattimia.","(4) - Arvot viittaavat yksikköön nimellisellä ilmavirtauksella, joka on toimitettu ilman lisävarusteita ja joka käyttää vain G4-suodattimia.","(4) - Arvot viittaavat yksikköön nimellisellä ilmavirtauksella, joka on toimitettu ilman lisävarusteita ja joka käyttää vain G4-suodattimia.","(4) - Arvot viittaavat yksikköön nimellisellä ilmavirtauksella, joka on toimitettu ilman lisävarusteita ja joka käyttää vain G4-suodattimia.","(4) - Arvot viittaavat yksikköön nimellisellä ilmavirtauksella, joka on toimitettu ilman lisävarusteita ja joka käyttää vain G4-suodattimia.","(4) - Arvot viittaavat yksikköön nimellisellä ilmavirtauksella, joka on toimitettu ilman lisävarusteita ja joka käyttää vain G4-suodattimia.","(4) - Arvot viittaavat yksikköön nimellisellä ilmavirtauksella, joka on toimitettu ilman lisävarusteita ja joka käyttää vain G4-suodattimia.","(4) - Arvot viittaavat yksikköön nimellisellä ilmavirtauksella, joka on toimitettu ilman lisävarusteita ja joka käyttää vain G4-suodattimia."]
["","","","","","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla. Ei-sitova arvo, joka on johdettu äänen tehotasosta","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla. Ei-sitova arvo, joka on johdettu äänen tehotasosta","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla. Ei-sitova arvo, joka on johdettu äänen tehotasosta","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla. Ei-sitova arvo, joka on johdettu äänen tehotasosta","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla. Ei-sitova arvo, joka on johdettu äänen tehotasosta","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla. Ei-sitova arvo, joka on johdettu äänen tehotasosta","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla. Ei-sitova arvo, joka on johdettu äänen tehotasosta","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla. Ei-sitova arvo, joka on johdettu äänen tehotasosta","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla. Ei-sitova arvo, joka on johdettu äänen tehotasosta","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla. Ei-sitova arvo, joka on johdettu äänen tehotasosta","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla. Ei-sitova arvo, joka on johdettu äänen tehotasosta","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla. Ei-sitova arvo, joka on johdettu äänen tehotasosta","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla. Ei-sitova arvo, joka on johdettu äänen tehotasosta","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla. Ei-sitova arvo, joka on johdettu äänen tehotasosta","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla. Ei-sitova arvo, joka on johdettu äänen tehotasosta","(5) - Keskimääräinen äänen painetaso vapaakentässä 1 metrin päässä heijastavalla pinnalla. Ei-sitova arvo, joka on johdettu äänen tehotasosta"]
["","","","","","(6) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(6) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(6) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(6) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(6) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(6) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(6) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(6) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(6) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(6) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(6) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(6) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(6) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(6) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(6) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon","(6) - Äänen tehotaso vapaakentässä laskettu standardin ISO  3744 mukaisesti. Arvot viittaavat vain yksikön perusversioon"]