{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VH-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","VH1B","VH2B","VH3B","VH4/AB","VH4B","VH5B"]
["Lähtövirta (enintään)","","","19 A, 40 °C (ympäristö)","19 A, 40 °C (ympäristö)","19 A, 40 °C (ympäristö)","19 A, 40 °C (ympäristö)","19 A, 40 °C (ympäristö)","19 A, 40 °C (ympäristö)"]
["Kytkettävä yksikkö","","","VAM150FA","VAM250FA, VAM350FB","VAM500FB, VAM650FB","VAM800FB, VAM1000FB","VAM800FB, VAM1000FB","VAM1500FB, VAM2000FB"]
["LED-merkkivalot","","","Virta kytketty - keltainen, Lämmitin päällä  - punainen (jatkuva tai vilkkuva valo, osoittaa pulssiohjausta), Ilmavirtaushäiriö  - punainen","Virta kytketty - keltainen, Lämmitin päällä  - punainen (jatkuva tai vilkkuva valo, osoittaa pulssiohjausta), Ilmavirtaushäiriö  - punainen","Virta kytketty - keltainen, Lämmitin päällä  - punainen (jatkuva tai vilkkuva valo, osoittaa pulssiohjausta), Ilmavirtaushäiriö  - punainen","Virta kytketty - keltainen, Lämmitin päällä  - punainen (jatkuva tai vilkkuva valo, osoittaa pulssiohjausta), Ilmavirtaushäiriö  - punainen","Virta kytketty - keltainen, Lämmitin päällä  - punainen (jatkuva tai vilkkuva valo, osoittaa pulssiohjausta), Ilmavirtaushäiriö  - punainen","Virta kytketty - keltainen, Lämmitin päällä  - punainen (jatkuva tai vilkkuva valo, osoittaa pulssiohjausta), Ilmavirtaushäiriö  - punainen"]
["Käyttörele","","","1 A 120 V AC tai 1 A 24 V DC","1 A 120 V AC tai 1 A 24 V DC","1 A 120 V AC tai 1 A 24 V DC","1 A 120 V AC tai 1 A 24 V DC","1 A 120 V AC tai 1 A 24 V DC","1 A 120 V AC tai 1 A 24 V DC"]
["Kanavan halkaisija","mm","","100","150","200","250","250","350"]
["Teho","kW","","1.0","1.0","1.0","2.5","1.5","2.5"]
["Kiinnitysreiät","","","98 mm x 181 mm keskiöt Ø5 mm reiät","98 mm x 181 mm keskiöt Ø5 mm reiät","98 mm x 181 mm keskiöt Ø5 mm reiät","98 mm x 181 mm keskiöt Ø5 mm reiät","98 mm x 181 mm keskiöt Ø5 mm reiät","98 mm x 181 mm keskiöt 5 mm _ reiät"]
["Ympäristön enimmäislämpötila kytkentäkotelon luona","","","35 °C (käytön aikana)","35 °C (käytön aikana)","35 °C (käytön aikana)","35 °C (käytön aikana)","35 °C (käytön aikana)","35 °C (käytön aikana)"]
["Lämpötila-anturi","","","5 kohm, 25 °C (taulukko 502 1T)","5 kohm, 25 °C (taulukko 502 1T)","5 kohm, 25 °C (taulukko 502 1T)","5 kohm, 25 °C (taulukko 502 1T)","5 kohm, 25 °C (taulukko 502 1T)","5 kohm, 25 °C (taulukko 502 1T)"]
["BMS-asetuspisteen tulo","","","0 - 10 VDC","0 - 10 VDC","0 - 10 VDC","0 - 10 VDC","0 - 10 VDC","0 - 10 VDC"]
["Lämpötilan säätöalue","","","0 - 40 °C / (0 - 10 V 0 - 100 %)","0 - 40 °C / (0 - 10 V 0 - 100 %)","0 - 40 °C / (0 - 10 V 0 - 100 %)","0 - 40 °C / (0 - 10 V 0 - 100 %)","0 - 40 °C / (0 - 10 V 0 - 100 %)","0 - 40 °C / (0 - 10 V 0 - 100 %)"]
["Ohjaussulake","","","20 x 5mm 250 mA","20 x 5mm 250 mA","20 x 5mm 250 mA","20 x 5mm 250 mA","20 x 5mm 250 mA","20 x 5mm 250 mA"]
["Power supply","Taajuus","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Jännite","V","220/250","220/250","220/250","220/250","220/250","220/250"]