{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RRDQ-V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","RRDQ220V1"]
["Vakiovarusteet","1/4\" täyttöletku palloventtiilillä (punainen) 152 cm (AR344)","1/4\" täyttöletku palloventtiilillä (punainen) 152 cm (AR344)"]
["","1/4\" täyttöletku palloventtiilillä (sininen) 152 cm (AR345)","1/4\" täyttöletku palloventtiilillä (sininen) 152 cm (AR345)"]
["","Suodatin (TF011)","Suodatin (TF011)"]
["","Kuivasuodatinpanos molekyyliseulalla (AR179E)","Kuivasuodatinpanos molekyyliseulalla (AR179E)"]
["","Tarkastuslasi 1/4\" (ES603)","Tarkastuslasi 1/4\" (ES603)"]
["","Kaulusliitos 1/4\" naaras x 1/4\" naaras (BF0020)","Kaulusliitos 1/4\" naaras x 1/4\" naaras (BF0020)"]
["","Käyttöopas RRDQ220V1 (IM0496)","Käyttöopas RRDQ220V1 (IM0496)"]
["","Nestetäyttösovitin 1/4\" - R134a-kylmäaineen kierrätykseen (lisävaruste)","Nestetäyttösovitin 1/4\" - R134a-kylmäaineen kierrätykseen (lisävaruste)"]
["Huomautukset","","(1) - Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta"]
["","","(2) - Kierrätysnopeus vaihtelee eri olosuhteissa"]
["","","(3) - Noudata R134a-kylmäaineen kierrätyksessä käyttöoppaan sivun 11 ohjeita"]
["","","(4) - Kierrätystulos vaihtelee kierrätettävän kylmäaineen likaantumisasteen mukaisesti"]