{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXTP-N8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXTP25N2V1B8","RXTP35N2V1B8"]
["Äänenpaineen taso","Lämmitys","","Nimell.","dBA","49","49"]
["","Jäähdytys","","Nimell.","dBA","48","48"]
["Vakiovarusteet","Asennusohje","","","","1","1"]
["","Kylmäaineen määrän tarra","","","","1","1"]
["","Monikieliset fluorattujen kasvihuonekaasujen merkinnät","","","","1","1"]
["Kylmäaine","Charge","","","TCO2Eq","0.75","0.75"]
["","GWP","","","","675","675"]
["","Charge","","","kg","1.1","1.1"]
["","Tyyppi","","","","R-32","R-32"]
["Puhallinmoottori","Nopeus","Jäähdytys","Erittäin pieni","r/min","450","450"]
["","","Lämmitys","Erittäin pieni","r/min","360","360"]
["Putkiliitännät","Korkeusero","IU - OU","Maks.","m","15","15"]
["","Lisäkylmäainemäärä","","","kg/m","0,02 (yli 10m putkistoille)","0,02 (yli 10m putkistoille)"]
["Kompressori","Tyyppi","","","","Hermeettisesti suljettu keinukompressori","Hermeettisesti suljettu keinukompressori"]
["Mitat","Yksikkö","","Leveys","mm","763","763"]
["","","","Syvyys","mm","312","312"]
["","","","Korkeus","mm","551","551"]
["Paino","Yksikkö","","","kg","38","38"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~"]
["","Taajuus","","","Hz","50","50"]
["","Jännite","","","V","220-240","220-240"]
["Huomautukset","","","","","(1) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja","(1) - Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja"]
["","","","","","(2) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta","(2) - Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta"]
["","","","","","(3) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista","(3) - Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista"]